**Monitor de Pressão Arterial Automático de Pulso Elite (HEM-6221)**

O Monitor de Pressão Arterial Automático de Pulso Elite tem design moderno e compacto. É ultra silencioso e muito confortável de se usar. Realiza leituras de pressão diastólica e sistólica, detecta batimentos irregulares e possui um sensor de posicionamento que ajuda a guiar o pulso até a altura do coração.

#### ensor de posicionamento: Sensor para uma mediÃ§Ã£o correta e precisa.Sensor de posicionamento

Sensor para uma medição correta e precisa.

#### ndicador do nÃ­vel da pressÃ£o arterial: Compare as leituras obtidas com Indicador do nível da pressão arterial

Compare as leituras obtidas com os valores recomendados pelas organizações internacionais de cardiologia reconhecidas mundialmente.

#### ndicador de aplicaÃ§Ã£o correta da braÃ§adeira: O monitor possui um indic Indicador de aplicação correta da braçadeira

Este ícone indica a correta aplicação da braçadeira para uma medição ideal.

(inserir “OK” dentro do ícone, como aparece no visor do aparelho)

#### ecnologia Intellisense: Tecnologia exclusiva OMRON que infla o manguito de acordo co Tecnologia Intellisense

Exclusiva da OMRON, esta tecnologia infla o manguito de acordo com cada pessoa, proporcionando muito mais conforto e precisão nos resultados.

#### 0 MemÃ³rias com data e hora: Armazena o resultado das Ãºl90 Memórias com data e hora

Armazena o resultado das últimas 90 medições, permitindo ao usuário acompanhar e monitorar as mudanças da sua pressão arterial.

#### etector de Batimentos Irregulares: O monitor detecta batimentos card Detector de Batimentos Irregulares

O Monitor de Pressão Arterial Automático de Pulso Elite (HEM-6221) detecta batimentos cardíacos irregulares.

#### etector de movimento corporal: O monitor aponta quando hÃ¡ algum err Detector de movimento corporal

Para assegurar uma medição precisa, o monitor aponta quando há erro na leitura devido à movimentação excessiva do usuário.

#### Ã©dia de 3 leituras: O monitor calcula e exibe a mÃ©dia das trÃªs Ãºltimas me Média de 3 leituras

O monitor calcula e exibe a média das três últimas medições.

#### anos de garantia: Possui garantia por defeitos de ma 5 anos de garantia

Possui garantia por defeitos de materiais e de fabricação que apareçam em até 5 anos (dependendo do produto) a partir da data da compra.

**Características**

Modelo: HEM-6221

Visor: Tela digital LCD.

Esvaziamento: Esvaziamento rápido automático.

Método de medição: Método oscilométrico.

Fonte de alimentação: 2 × 1,5 V (pilhas alcalinas “AAA”).

Duração da pilha: Aprox. 300 usos com 2 pilhas alcalinas novas.

Proteção contra choque elétrico: Equipamento energizado internamente.

Modo de operação: Operação contínua.

Peso da unidade principal: Aprox. 85g (sem as pilhas).

Dimensões da unidade principal: Aprox. 8,7 x 1,4 x 6,4 (cm) - (L x A x P) (sem a braçadeira de pulso).

Circunferência mensurável do punho: Aprox. 13,5 a 21,5 cm.

Memória: Até 90 leituras.

Garantia: 5 anos.

**Conteúdo da Embalagem:**

Unidade principal

Estojo de armazenamento

2 pilhas alcalinas AAA

Manual de instruções  -

- - - - - - - - - - - - - - -

Suporte

**Manuais**

Monitor de Pressão (HEM-6221)

Formato: PDF Tamanho: 1.80 MB (CTA) VISUALIZAR

**Validações**

[Validações Monitores de pressão](https://omronbrasil.com/uploads/attachment/9d61154ab4348bd9b0b884e10095af779fe91d88Tabela-Validacoes-Nov2016-pdf.pdf) Formato: PDF Tamanho: 31.59 KB (CTA) VISUALIZAR

- - - - - - - - - - - - - - -