**RespiraMax**

(menu) Produto Onde comprar Vídeos Características Suporte

Leve, compacto e silencioso, o inalador RespiraMax é ultrassônico. A tecnologia de seu nebulizador produz partículas menores e mais uniformes: a névoa chega mais profundamente os pulmões e sua intensidade pode ser controlada através de um simples botão, proporcionando uma inalação mais eficiente e que pode inclusive ser feita deitado. Além de tudo isso, o RespiraMax também é muito de fácil de usar e de limpar.

#### aixo consumo de energia: Baixo consumo de energia

#### ivolt | Manual: Manual, com chave seletora. Bivolt

Automático.

onforto: Permite inalaÃ§Ã£o deitado Conforto

Permite inalação deitado.

#### Ã¡cil de Manusear: Sistema simples e intuitivo. Fácil de Manusear

Sistema simples e intuitivo.

#### anos de garantia: Possui garantia por defeitos de ma Garantia

Possui garantia por defeitos de materiais e de fabricação que apareçam em até 2 anos (dependendo do produto) a partir da data da compra. (trocar ícone)

#### Ã¡scara: Acompanha mÃ¡scara adulta e infantil. Máscara

Acompanha máscara adulta e infantil.

#### articulas no tamanho ideal para melhor inalaÃ§Ã£o: Partículas no tamanho ideal para melhor inalação

#### rotetor tÃ©rmico: Protetor tÃ©rmico automÃ¡tico Protetor térmico

Protetor térmico automático.

#### Ã¡pido e eficiente: Com tempo mÃ©dio de atÃ© 8 minutos (em 10 ml) de inalaÃ§Ã£o. Rápido e eficiente

Com tempo médio de até 8 minutos (em 10 ml) de inalação.

esistente: Durabilidade de 5 anos. Resistente

Durabilidade de 5 anos.

#### uÃ­do: Silencioso Ruído

Silencioso

#### istema de seguranÃ§a: Protetor tÃ©rmico automÃ¡tico contra superaquecimento e fusÃ­ Sistema de segurança

Protetor térmico automático contra superaquecimento e fusível para garantir a proteção do usuário e aparelho.

#### eve e Compacto: Leve e Compacto

#### Ã©voa: Controle de intensidade de nÃ©voa Névoa

Controle de intensidade de névoa.

#### roteÃ§Ã£o MicrobanÂ®: ProteÃ§Ã£o exclusiva antibacteriana em todos os acessÃ³rio Proteção Microban®

#### Proteção exclusiva antibacteriana em todos os acessórios.

**Características**

Modelo: Respiramax

Tipo: Inalador Ultrassônico.

Fonte de energia: 100 a 240v.

Tamanho da partícula: Aprox. 5μm MMAD\*.

Taxa de nebulização: Aprox. 1,2 ml/min (média obtida na intensidade máxima).

Capacidade do recipiente para medicamento: 10 ml, no máximo.

Som: Sem ruído.

Peso: 740 g (com caixa e acessórios).

Dimensões (caixa): 17 x 16 x 23 (cm) - (L x A x P).

Garantia: 2 anos.

**Conteúdo da embalagem**

Inalador (gerador e transdutor)

Conjunto de copinhos para medicamento

Anel adaptador

Traqueia com adaptador

Máscara para adultos

Máscara infantil

Mangueira com venturi

Manual de instruções

\* MMAD: Diâmetro Aerodinâmico Médio de Massa.- - - - - - - - - - - - - - -

Suporte **Manuais**

RespiraMax RESPIRAMAX Formato: PDF Tamanho: 16.20 MB (CTA) VISUALIZAR

**Acessórios Compatíveis**

**Traqueia (TBT)**

**Anel adaptador para copinho descartável (D-101/05)**

**Blister com 20 copinhos descartáveis (D-101/04)**