**Massageador de Eletroterapia Portátil Premium (HV-F021)**

**LANÇAMENTO**

O TENS é um massageador de eletroterapia portátil Ideal para quem busca alívio de tensão, relaxamento ou combate a dores localizadas em um tratamento não-medicamentoso. Possui 2 Eletrodos fáceis de colocar e possibilita fácil acesso ao controle de suas funções. Realiza seu desligamento automaticamente após 15 minutos de uso.

 ano de garantia: Possui garantia por defeitos de

**1 ano de garantia**

O **massageador de eletroterapia** possui garantia por defeitos de materiais e de fabricação que apareçam em até 1 ano (dependendo do produto) a partir da data da compra.

5 níveis de Intensidade: 15 níveis de Intensidade

**15 níveis de Intensidade**

15 níveis de Intensidade para a massagem.

 modos de massagem: 3 Modos de Massagem foram proje

**3 modos de massagem**

3 Modos de Massagem foram projetados para relaxar os músculos: tapotagem (bater), contínuo (esfregar) e massagem (apertar).

ela de LCD: Tela LCD visualização (Display) para escolha dos modos, níveis de intens

**Tela de LCD**

Tela LCD visualização (Display) para escolha dos modos, níveis de intensidade e acompanhamento do tempo.

 modos de tratamento: 6 Modos de Tratamento que foram 

**6 modos de tratamento**

6 Modos de Tratamento projetados para reduzir a dor em áreas específicas: braço; região lombar; perna; pé; articulações (joelho/cotovelo); ombro.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**Características**

Modelo: HV-F021

Fonte de alimentação: 3V CC **(2 pilhas alcalinas ou manganês “AAA”)**

Visor: Controles de modo e níveis de intensidade.

Ícone de alerta sobre troca de pilhas.

Ícone de alerta sobre eletrodo fora de lugar.

Modos predefinidos: 9 (Braço, Lombar, Perna, Pé, Ombro, Articulações, Tapotagem (sensação de leves batidas), massagear, Contínuo).

Duração das pilhas: Pilhas novas (duas pilhas alcalinas **“AAA”) duram por cerca de 4 meses** (quando usadas por 15 minutos ao dia, no Modo para Lombar, em intensidade máxima).

Frequência**:**  Aprox. 1 a 238 Hz.

Duração do pulso:150 μs.

Corrente máxima de saída: 10 mA.

Tensão máxima de saída: 70 V (durante carga de 500 Ω).

Controle de intensidade: 15 níveis de intensidade.

Eletrodos: 2 (duráveis, reutilizáveis, laváveis - até 150 usos).

Desligamento automático: Após 15 minutos.

Peso (incluindo pilhas): Aprox. 100 g.

Dimensão (Unidade Principal): Aprox. 52 × 112 × 25 mm (L x A x P).

Classificação de equipamento Eletromédico: Energizado internamente

Utilize neste aparelho apenas eletrodos e cabos fabricados pela OMRON.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suporte

**Manuais**

Massageador de Eletroterapia Portátil (HV-F021) Formato: PDF Tamanho: 9.47 MB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acessórios Compatíveis

LONG LIFE PADs - Eletrodos (HV-LLPAD-BR) (HV-LLPAD-BR)