**Inalar NE-C701**

## Extremamente resistente, o Inalar é um inalador de fácil manuseio e oferece garantia diferenciada de 5 anos. Podendo ser facilmente utilizado pelos mais diversos públicos no tratamento de gripes, bronquites e resfriados sem se preocupar com a medicação que se está utilizando, proporciona maior rendimento de névoa para uma inalação mais rápida e eficiente.

#### aixo consumo de energia: Baixo consumo de energia

#### Ã¡cil de Manusear: Sistema simples e intuitivo. Fácil de Manusear

Sistema simples e intuitivo.

#### Ã¡scara: Acompanha mÃ¡scara adulta e infantil. Máscara

Acompanha máscara adulta e infantil.

#### rotetor tÃ©rmico: Protetor tÃ©rmico automÃ¡tico Protetor térmico

Protetor térmico automático.

esistente: Durabilidade de 5 anos. Resistente

Durabilidade de 5 anos.

#### ivolt | Manual: Manual, com chave seletora. Bivolt

Manual, com chave seletora.

 anos de garantia: Possui garantia por defeitos de maGarantia

Possui garantia por defeitos de materiais e de fabricação que apareçam em até 5 anos (dependendo do produto) a partir da data da compra.

#### roteÃ§Ã£o MicrobanÂ®: ProteÃ§Ã£o exclusiva antibacteriana em todos os acessÃ³rio Proteção Microban®

Proteção exclusiva antibacteriana em todos os acessórios.

#### Ã¡pido e eficiente: Com tempo mÃ©dio de atÃ© 8 minutos (em 10 ml) de inalaÃ§Ã£o. Rápido e eficiente

Com tempo médio de até 8 minutos (em 10 ml) de inalação.

#### istema de seguranÃ§a: Protetor tÃ©rmico automÃ¡tico contra superaquecimento e fusÃ­ Sistema de segurança

Protetor térmico automático contra superaquecimento e fusível para garantir a proteção do usuário e aparelho NS.

**Características**

Modelo: NE-C701

Tipo: Inalador compressor (Pneumático).

Tempo médio de inalação: 12,5 min. c/ uso de 5 ml - 25 minutos c/ uso de 10ml

Inalação deitado: Não

Voltagem (adaptador CA): 100 a 240V ~ 350mA, 50/60 Hz.

Taxa de nebulização: Aprox. 0,40 ml/min.

Tamanho da partícula: Aprox. 9μm MMAD\*.

Capacidade do recipiente para medicamento: 15 ml (cc), no máximo.

Medicamento apropriado quantidades: 2ml a 10ml (cc).

Som: 60 dB.

Peso: Aprox. 1,33 kg (somente o compressor).

Dimensões: Aprox. 12 x 15 x 15 (cm) - (L x A x P).

Garantia: 5 anos.

**Conteúdo da Embalagem:**

Compressor

Elástico

Máscara para adultos (PVC)

Máscara infantil (PVC)

Conjunto micronebulizador

Extensão (mangueira)

Filtro de ar sobressalente

Manual de instruções

\* MMAD: Diâmetro Aerodinâmico Médio de Massa.

- - - - - - - - - - - - - - -

Suporte

**Manuais**

Inalar Compact NE-C701 Formato: PDF Tamanho: 682.1 KB (CTA) VISUALIZAR

- - - - - - - - - - - - - - -

**Acessórios Compatíveis**

**Micronebulizador completo com máscara infantil (I-205/IVD1.6B)**

**Micronebulizador com máscara adulto (I-205/AVD1.6)**

**Micronebulizador com máscara adulto (I-205/AVD2.8)**

**Micronebulizador com máscara adulto (I-205/AVD1.6)**

**Micronebulizador completo com máscara infantil (I-205/IVD2.8)**

**Máscara plástica tamanho adulto (I-205/06A)**

**Máscara plástica tamanho infantil (I-205/06I)**

**Extensão (I-205/11VD)**