**InalaMax Plus (IP-60PLUS)**

O inalador de ar comprimido InalaMax Plus foi desenvolvido pensando-se não apenas na facilidade de uso, mas também na praticidade de transporte e no armazenamento de seus acessórios, que podem ser guardados na maleta que o acompanha para você leva-lo para onde quiser, sempre que precisar.

#### aixo consumo de energia: Baixo consumo de energia

#### ivolt | Manual: Manual, com chave seletora. Bivolt

Manual, com chave seletora.

#### Ã¡cil de Manusear: Sistema simples e intuitivo. Fácil de Manusear

Sistema simples e intuitivo.

#### anos de garantia: Possui garantia por defeitos de ma Garantia

Possui garantia por defeitos de materiais e de fabricação que apareçam em até 2 anos (dependendo do produto) a partir da data da compra. (trocar ícone)

aleta prática: Acomoda todos os acessórios e facilita o transporte

Maleta prática

Acomoda todos os acessórios e facilita o transporte.

#### roteÃ§Ã£o MicrobanÂ®: ProteÃ§Ã£o exclusiva antibacteriana em todos os acessÃ³rio Proteção Microban®

#### Proteção exclusiva antibacteriana em todos os acessórios.

#### Ã¡pido e eficiente: Com tempo mÃ©dio de atÃ© 8 minutos (em 10 ml) de inalaÃ§Ã£o. Rápido e eficiente

Com tempo médio de até 8 minutos (em 10 ml) de inalação.

esistente: Durabilidade de 5 anos. Resistente

Durabilidade de 5 anos.

#### istema de seguranÃ§a: Protetor tÃ©rmico automÃ¡tico contra superaquecimento e fusÃ­ Sistema de segurança

Protetor térmico automático contra superaquecimento e fusível para garantir a proteção do usuário e aparelho.

#### Ã¡cil Transporte: Formato maleta, prÃ¡tica para acomodar todos os aces Fácil Transporte

Formato maleta, prática para acomodar todos os acessórios.

#### aior rendimento de NÃ©voa: Maior rendimento de Névoa

#### Ã¡scara: Acompanha mÃ¡scara adulta e infantil. Máscara

Acompanha máscara adulta e infantil.

#### rotetor tÃ©rmico: Protetor tÃ©rmico automÃ¡tico Protetor térmico

Protetor térmico automático.

**Características**

Modelo: IP-60PLUS

Tipo: Inalador compressor (Pneumático).

Voltagem: 100 a 240V ~ 200VA, 60 Hz.

Tempo médio para inalação: 12,5min. c/ uso de 5ml - 25min. c/ uso de 10ml.

Tamanho da partícula: Aprox. 9μm MMAD\*.

Capacidade do recipiente para medicamento: 15 ml (cc), no máximo.

Quantidade apropriada de medicamento: 2ml a 15ml (cc).

Som: 60 dB.

Peso: 1,59 Kg (1,87 kg com caixa).

Dimensões: 25 x 10,6 x 21,5 (cm) - (L x A x P).

Garantia: 2 anos (exceto acessórios).

**Conteúdo da embalagem**

## Compressor

Elástico

Máscara para adultos

Máscara infantil

Conjunto micronebulizador

Extensão (mangueira)

Filtro de ar sobressalente

Manual de instruções

\* MMAD: Diâmetro Aerodinâmico Médio de Massa.

- - - - - - - - - - - - - - -

Suporte

**Manuais**

InalaMax Plus IP-60PLUS Formato: PDF Tamanho: 5.95 MB (CTA) VISUALIZAR

- - - - - - - - - - - - - - -

**Acessórios Compatíveis**

**Micronebulizador completo com máscara infantil (I-205/IVD1.6B)**

**Micronebulizador com máscara adulto (I-205/AVD1.6)**

**Micronebulizador com máscara adulto (I-205/AVD2.8)**

**Micronebulizador com máscara adulto (I-205/AVD1.6)**

**Micronebulizador completo com máscara infantil (I-205/IVD2.8)**

**Máscara plástica tamanho adulto (I-205/06A)**

**Máscara plástica tamanho infantil (I-205/06I)**

**Extensão (I-205/11VD)**

**Cabeçote, recipiente e anteparo (I-205/12V)**