**Inalafante (INALAFANTE)**

Disponível em três cores, o inalador Inalafante transforma o momento da inalação em uma experiência lúdica e tranquila para as crianças. Seu manuseio é extremamente simples e possui baixo consumo de energia, proporcionando uma inalação rápida e eficiente. Com ele pode-se realizar o tratamento de gripes, bronquites e resfriados. Possui protetor térmico automático contra superaquecimento, preservando tanto o aparelho quanto o paciente.

#### aixo consumo de energia: Baixo consumo de energia

#### ivolt | Manual: Manual, com chave seletora. Bivolt

Manual, com chave seletora.

#### esign Infantil: DisponÃ­vel em 3 cores com Micronebulizador com elef Design Infantil

Disponível em 3 cores com Micronebulizador com elefantinho.

#### anos de garantia: Possui garantia por defeitos de ma Garantia

Possui garantia por defeitos de materiais e de fabricação que apareçam em até 2 anos (dependendo do produto) a partir da data da compra. (trocar ícone)

#### Ã¡scara: Acompanha mÃ¡scara adulta e infantil. Máscara

Acompanha máscara adulta e infantil.

#### roteÃ§Ã£o MicrobanÂ®: ProteÃ§Ã£o exclusiva antibacteriana em todos os acessÃ³rio Proteção Microban®

#### Proteção exclusiva antibacteriana em todos os acessórios.

#### Ã¡pido e eficiente: Com tempo mÃ©dio de atÃ© 8 minutos (em 10 ml) de inalaÃ§Ã£o. Inalação rápida e eficiente

Com tempo médio de até 8 minutos (em 10 ml) de inalação.

esistente: Durabilidade de 5 anos. Resistente

Durabilidade de 5 anos.

#### istema de seguranÃ§a: Protetor tÃ©rmico automÃ¡tico contra superaquecimento e fusÃ­ Sistema de segurança

Protetor térmico automático contra superaquecimento e fusível para garantir a proteção do usuário e aparelho.

#### Ã¡cil de Manusear: Sistema simples e intuitivo. Fácil de Manusear

Sistema simples e intuitivo.

#### anos de garantia: Possui garantia por defeitos de Possui 3 cores diferentes

Rosa, Azul ou Amarelo

#### rotetor tÃ©rmico: Protetor tÃ©rmico automÃ¡tico Protetor térmico

Protetor térmico automático.

**Características**

Modelo: INALAFANTE

Tipo: Inalador compressor (Pneumático).

Voltagem: 100 a 240V ~ 200VA, 60 Hz.

Tempo médio para inalação: 12,5min. c/ uso de 5ml - 25min. c/ uso de 10ml.

Taxa de nebulização: Aprox. 0,40 ml/min.

~~Tamanho da partícula: INFORMAÇÃO NÃO ENCONTRADA~~

Capacidade do recipiente para medicamento: 15ml

~~Quantidade apropriada de medicamento: INFO NÃO ENCONTRADA~~

Som: 60 dB.

Peso: 1,31 Kg (1,67 kg com caixa).

Dimensões: 14,5 x 12,5 x 19,5 (cm) - (L x A x P).

Garantia: 2 anos (exceto acessórios).

**Conteúdo da embalagem**

Compressor

Elástico

Máscara para adultos

Máscara infantil

Conjunto micronebulizador

Extensão (mangueira)

Filtro de ar sobressalente

Bichinho de vinil

Manual de instruções

\* MMAD: Diâmetro Aerodinâmico Médio de Massa.- - - - - - - - - - - - - - -

Suporte

**Manuais**

Inalafante INALAFANTE Formato: PDF Tamanho: 6.25 MB (CTA) VISUALIZAR

- - - - - - - - - - - - - - -

**Acessórios Compatíveis**

**Micronebulizador completo com máscara infantil (I-205/IVD1.6B)**

**Micronebulizador com máscara adulto (I-205/AVD1.6)**

**Micronebulizador com máscara adulto (I-205/AVD2.8)**

**Micronebulizador com máscara adulto (I-205/AVD1.6)**

**Micronebulizador completo com máscara infantil (I-205/IVD2.8)**

**Máscara plástica tamanho adulto (I-205/06A)**

**Máscara plástica tamanho infantil (I-205/06I)**

**Extensão (I-205/11VD)**

**Cabeçote, recipiente e anteparo (I-205/12V)**

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**InalaPop** (NE-C704)

O inalador InalaPop produz um fluxo de ar comprimido de modo a transformar o medicamento na forma líquida em névoa que é inalado pelo paciente. Para uso doméstico e não contínuo.

#### Ã¡pido e eficiente: Com tempo mÃ©dio de atÃ© 8 minutos (em 10 ml) de inalaÃ§Ã£o. Rápido e eficiente

Com tempo médio de até 8 minutos (em 10 ml) de inalação.

../../../Desktop/Captura%20de%20Tela%202019-04-11%20às%2016.44.Tamanho de partícula ideal para um tratamento eficaz

#### istema de seguranÃ§a: Protetor tÃ©rmico automÃ¡tico contra superaquecimento e fusÃ­ Sistema de segurança

Protetor térmico automático contra superaquecimento.

aleta prática: Acomoda todos os acessórios e facilita o transporte Alça para transporte.

#### ivolt | Manual: Manual, com chave seletora. Bivolt

Manual, com chave seletora.

#### Ã¡scara: Acompanha mÃ¡scara adulta e infantil. Máscara

Acompanha máscara tamanho adulto.

#### roteÃ§Ã£o MicrobanÂ®: ProteÃ§Ã£o exclusiva antibacteriana em todos os acessÃ³rio Proteção Microban®

#### Proteção exclusiva antibacteriana em todos os acessórios.

#### anos de garantia: Possui garantia por defeitos de ma Garantia de 1 ano.

Modelo: NE-C704

Tipo: Inalador compressor (Pneumático).

Voltagem: 127V / 220V ~ (Chave Seletora)

Taxa de nebulização: Aprox. 0,35 ml/min.

Capacidade do recipiente para medicamento: 10 ml no máximo.

Condições operacionais: Não contínuo (máximo 30 minutos ligado, mínimo 30 minutos desligado).

Tamanho da partícula: Aprox. 7,3μm MMAD\*.

Peso: 1,256 Kg.

Dimensões: Aprox.15 x 11,3 x 20,4 (cm) - (L x A x P).

Garantia: **1 ano.**

**Conteúdo da Embalagem:**

Compressor

Kit inalador

Tubo de ar

Máscara adulto (PVC)

Manual de instruções

\* MMAD: Diâmetro Aerodinâmico Médio de Massa.