**Aspiramax - Aspirador Clínico (MA520-60)**

O Aspirador Clínico OMRON é indicado para uso odontológico, veterinário, cirúrgico e em ambulâncias, sendo utilizado na aspiração de líquidos e secreções.

rotetor térmico: Protetor térmico automático

Protetor térmico

Protetor térmico automático

 ano de garantia: Possui garantia por defeitos de

1 ano de garantia

Possui garantia por defeitos de materiais e de fabricação que apareçam em até 1 ano (dependendo do produto) a partir da data da compra.

ucção 0 a 592 mmHg: Sucção dos líquidos aspirados.

Sucção 0 a 592 mmHg

Sucção dos líquidos aspirados.

apacidade 1,3 litro: Capacidade de aspiração.

Capacidade 1,3 litro

Capacidade de aspiração.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Características **NÃO CONSTA NO SITE**

**Conteúdo da embalagem** **NÃO CONSTA NO SITE**

Suporte **NÃO CONSTA NO SITE**

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acessórios Compatíveis

**Mangueira Fina**

9-1766-001

4,06 (x) 6,5 mm (x) 0,40 mts

**Mangueira Grossa**

9-2250-001

6,03 (x) 9,5 mm (x) 2,50 mts

**Tampa**

9-2865-001

Tampa do frasco do

Aspiramax

**Frasco**

9-2177-001

Frasco do Aspiramax