**Termômetro digital com ponta flexível (MC - 343F)**

Com ponta flexível, o termômetro OMRON digital MC-343F permite uma medição não apenas precisa, mas também muito confortável, podendo ser usado por via oral ou axilar.

#### ateria substituÃ­vel: Bateria substituÃ­vel para a vida prolongadaBateria substituível

Bateria substituível para a vida prolongada do produto.

#### larme: Alerta o usuÃ¡rio quando a mediÃ§Ã£o estÃ¡ concluÃ­da.Alarme

Alerta o usuário quando a medição de temperatura está concluída.

#### emÃ³ria: Com memÃ³ria da Ãºltima leitura. Memória

Com memória da última leitura.

#### ano de garantia: Possui garantia por defeitos de1 ano de garantia

Possui garantia por defeitos de materiais e de fabricação que apareçam em até 1 ano (dependendo do produto) a partir da data da compra.

- - - - - - - - - - - - - - -

**Características**

Modelo: MC - 343F

Consumo de energia: 0,01 mW.

Sensor: Termistor.

Temperatura do visor: Visor com 3 dígitos, + °C em 0,1 graus.

Faixa de medição: 32,0 °C a 42,2 °C.

Ambiente de uso, temperatura e umidade: 10°C a 40°C, umidade relativa de 30 a 85%.

Peso: Aproximadamente 12 g (com a bateria instalada).

Dimensões externas: 132,5 x 10,0 x 19,4 (mm) - (L x A x P)

Fonte de energia: 1,5V DC, 1 LR41 Pilhas alcalino-manganês

Vida útil das pilhas: Aprox. 2 anos ou mais (3 vezes por dia).

Método de Medição: Medição normal

Memória: O resultado da última medição pode ser exibido posteriormente.

**Conteúdo da embalagem**

Pilhas para teste (Alcalinas-Manganês LR41)

Estojo protetor

Manual de instruções

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suporte

**Manuais**

MC-343 - Manual de Instruções MC-343F Formato: PDF Tamanho: 1.26 MB (CTA) VISUALIZAR